P67800 Sjöåkra Lilla huset

Daterad: 2020-05-28

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

[GENERELLT 3](#_Toc13509649)

[ENTRÉ 3](#_Toc13509650)

[KÖK/MATPLATS 4](#_Toc13509652)

[WC/DUSCH 1/KLÄDVÅRD 4](#_Toc13509653)

[WC/DUSCH 2 5](#_Toc13509654)

[VARDAGSRUM/ALLRUM/HALL/SOVRUM 5](#_Toc13509655)

[KLÄDKAMMARE/INVÄNDINGT FÖRRÅD 5](#_Toc13509656)

# GENERELLT

* Tak

Vitmålat gipsplank med vit takfärg

* Vägg

Vitmålad gipsskiva med NCS S 0502-Y. Glansvärde 7

* Innerdörrar

Lätta vitmålade släta dörrblad.

(Tillval: Massiva vitmålade dörrblad med ram)

Vitmålad karm, tröskelplatta av klarlackat hårdträ, dörrtrycken i aluminium.

* Taklister, golvlister, foder

Platsmålade i vitt med NCS S 0502-Y, taklist i lika kulör som tak. Ej tak och golvlist i WC/DUSCH.

* Golv torra utrymmen

13mm lamellgolv 3-stav ek.

* Fönsterbänkar

Vitmålad träfiberskiva

(Tillval: Silestone Marengo)

* Fönstersmygar

Vitmålad träfiberskiva

* Trappa

Tät innertrappa i furu med eklaserade plansteg. Vitmålade vangstycken, sättsteg, stolpar, räcke, handledare, överliggare. Bjälklagsinklädnad bestående av träfiberskiva som målas in i lika kulör som väggen, Räckesståndare i blankpolerat stål.

* Öppningar

Vitmålad träfiberskiva

* Förvaring

I omfattning enligt ritning

Garderober inklusive takanslutning. Vit slät lucka i 16mm melamin och knopp, en hylla och klädstång i garderober, i städskåp följer ett medicinskåp. Hatthylla. Inredning i klädkammare enligt ritning hylla med klädstång.

# ENTRÉ

* Tak, vägg

Lika generellt.

Infällda takspotlights, dimbara i LED

* Golv

Klinker 20x20cm i mörkgrå kulör (126109). Klinker monteras med rak sättning och ljusgrå fog. Golvlist.

* Inredning

I omfattning enligt ritning

# KÖK/MATPLATS

* Tak, vägg, golv

Lika generellt.

Infällda takspotlights, dimbara i LED

* Inredning

I omfattning enligt ritning

Vit slät lucka med handtag i rostfritt med cc 128mm.

(Tillval: Kulörval på lucka lindblomsgrön, ostronbeig, pärlgrått och peppargrå.

(Tillval: Ramlucka)

Skåpshöjd 2250mm med takanslutning

(Tillval: Utdragslådor i bänkskåp och karusell i hörnskåp)

Belysning under väggskåp och eluttag av typ hörnbox.

Laminatbänkskiva i kulör virrvarr 2139, vit 8101, Ljus sten imitation 2256, mörkgrå 2134.

Diskbänksplåt i rostfritt med 2 hoar, ettgreppsblandare med svängbar pip, avstängning och vattenlås.

(Tillval:underkantslimmand ho)

* Stänkskydd

I omfattning enligt ritning.

Stänkskydd i kakel 50cm ovan bänkskiva i vit blank i storlek 10x30cm. Kakel monteras med rak liggande sättning och ljusgrå fog.

(Tillval:vägg bakom fläkt kaklas)

Hushållsmaskiner

I omfattning enligt ritning

Hushållsmaskiner i vitt utförande med induktionshäll och fläktkupa i rostfritt.

(Tillval: samtliga hushållsmaskiner i rostfritt)

# WC/DUSCH 1/KLÄDVÅRD

* Tak

Lika generellt.

Infällda takspotlights, dimbara i LED

* Vägg

Helkaklade väggar i vit blank eller vit matt i storlek 20x20cm. Kakel monteras med rak sättning och ljusgrå fog.

(Tillval: 25x45cm kakel i vitt med blankt eller matt utförande)

* Golv

Klinker 20x20cm i mörkgrå kulör(126109). Klinker monteras med rak sättning och ljusgrå fog.

* Inredning

I omfattning enligt ritning

Kommod med vit slät lådfront och spegel med belysning samt eluttag placerat vid sidan om spegeln.

Ettgreppsblandare med push-open-ventil till handfat och väggmonterad duschblandare och duschset med handdusch.

(Tillval: Duschhörna i rundad modell med lyftgångjärn med klart säkerhetsglas och profiler i blankt utförande.)

Klassisk WC-stol i vitt porslin med mjuksits.

Pappershållare och 2st krokar levereras löst.

Tvättbänk med låsbar slät dörrlucka i vitt utförande Ho och ettgreppsblandare, bredd 50cm

Bänkskiva ovan hushållsmaskin i laminat med grå kulör.

 • Hushållsmaskiner

Kombinerad tvättmaskin/torktumlare i vitt utförande.

# WC/DUSCH 2

* Tak

Lika generellt.

Infällda takspotlights, dimbara i LED

* Vägg

Helkaklade väggar i vit blank eller vit matt i storlek 20x20cm. Kakel monteras med rak sättning och ljusgrå fog.

(Tillval: 25x45cm kakel i vitt med blankt eller matt utförande)

* Golv

Klinker 20x20cm i mörkgrå kulör(126109). Klinker monteras med rak sättning och ljusgrå fog.

Komfortgolvvärme WC/DUSCH 2

* Inredning

I omfattning enligt ritning

Kommod med vit slät lucka, en låda med handtag i krom och spegel med belysning samt eluttag placerat vid sidan om spegeln.

Ettgreppsblandare med push-open-ventil till handfat och väggmonterad duschblandare och duschset med handdusch.

Duschdörr till nich med klart säkerhetsglas och profiler i blankt utförande.

Klassisk WC-stol i vitt porslin med mjuksits.

Pappershållare och 2st krokar levereras löst.

Förberett för handdukstork med el-dosa med placering enligt ritning, där ritning så visar.

# VARDAGSRUM/ALLRUM/HALL/SOVRUM

* Tak, vägg, golv

Lika generellt

* Inredning

I omfattning enligt ritning

# KLÄDKAMMARE/INVÄNDINGT FÖRRÅD

* Tak, vägg, golv

Lika generellt. Plafond för belysning.

* Inredning

I omfattning enligt ritning.

Trivselhus förbehåller sig rätten till ändringar i konstruktion, leverans och entreprenadutförande utan föregående meddelande.